视力筛查仪技术参数需求响应表
	序号
	主要技术参数/要求（按需求概况表填入）
	技术参数
（填写投标货物的具体参数）
	是否响应
	偏离情况
（正/负/无）及偏离说明
	证明资料所在页码位置

	
	整机一体式手持设计，轻量化机身，适配长时间手持户外筛查。
	
	
	
	

	
	额定筛查距离 1 米（3 英尺），具备距离偏差智能提示功能。
	
	
	
	

	
	触控显示屏：高清彩色触控屏幕，操作直观，便于医护查看结果、引导婴幼儿注视。
	
	
	
	

	
	电池续航能力：内置大容量锂电池，满足全天连续筛查供电
	
	
	
	

	
	核心屈光精准度：①球镜 DS（近视 / 远视）测量量程：-7.50D ~ +7.50D，分辨率 0.25D，测量精度 ±0.25D
	
	
	
	

	
	②柱镜 DC（散光）测量量程：-3.00D ~ +3.00D，分辨率 0.25D，测量精度 ±0.25D
	
	
	
	

	
	③临床诊断效能（眼病筛查准确率）

屈光异常筛查临床灵敏度≥80%，特异度≥90%，筛查结果可靠，可作为儿童屈光异常、斜视、弱视风险初筛依据，符合妇幼儿童眼保健临床筛查质控标准。
	
	
	
	


注：该表需打印盖章附在报名文件内，电子版需单独发邮箱


